

**Opcje dodatkowe wykonania drzwi wychylnych :**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Wysokości otwarcia „na życzenie klienta”  |
| **2** | Zawiasy zewnętrzne |
| **3** | Próg wzmocniony |
| **4** | Otwory pod kasetę |
| **5** | Ościeżnice do 1600 mm otwarcia # 1,5 mm  |
| **6** | Ościeżnice powyżej 1600 mm i więcej # 2,0 mm |
| **7** | Skrzydło do 1600 mm otwarcia # 1,0 mm |
| **8** | Skrzydło powyżej 1600 mm #1,2 |
| **9** | Osłona dodatkowa skrzydeł drzwi z zewnątrz  |
| **10** | Osłona dodatkowa skrzydeł drzwi wewnątrz  |
| **11** | Szerokość otwarcia powyżej 1600 mm - Ościeżnice skręcane  |
| **12** | Możliwość przeniesienia napędu rygla w ościeżnicę pionową |
| **13** | Odryglowanie elektromagnetycznym impulsem |
| **14** |  Napęd rygla wyniesiony na ścianę boczną |