

**Opcje dodatkowe wykonania drzwi wychylnych :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | | Wysokości otwarcia „na życzenie klienta” |
| **2** | | Zawiasy zewnętrzne |
| **3** | | Próg wzmocniony |
| **4** | | Otwory pod kasetę |
| **5** | | Ościeżnice do 1600 mm otwarcia # 1,5 mm |
| **6** | | Ościeżnice powyżej 1600 mm i więcej # 2,0 mm |
| **7** | | Skrzydło do 1600 mm otwarcia # 1,0 mm |
| **8** | | Skrzydło powyżej 1600 mm #1,2 |
| **9** | | Osłona dodatkowa skrzydeł drzwi z zewnątrz |
| **10** | | Osłona dodatkowa skrzydeł drzwi wewnątrz |
| **11** | | Szerokość otwarcia powyżej 1600 mm - Ościeżnice skręcane |
| **12** | | Możliwość przeniesienia napędu rygla w ościeżnicę pionową |
| **13** | | Odryglowanie elektromagnetycznym impulsem |
| **14** | Napęd rygla wyniesiony na ścianę boczną | |