**TABELA NR 1** ****Wałcz 15-02-2022

TABELA P+Q CHWYTACZY TYPOSZEREGU ECHMJ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Typ | Prowadnice | Zakresy P+Q | Q |
| 1 | 100 | 16oc, 15.88o,14o 9oc | **355 – 415** | **177 - 207** |
| 2 | 100 | 16oc, 15.88o,14o,9oc | 416 – 486 | 208 - 243 |
| 3 | 100 | 16oc, 15.88o,14o,9oc | 487 – 570 | 244 - 285 |
| 4 | 100 | 16oc, 15.88o,14o,9oc | 571 – 667 | 286 - 333 |
| 5 | 100 | 16oc, 15.88,14o,9oc | 668 – 781 | 334 - 390 |
| 6 | 100 | 16oc, 15.88o,14o,9oc | 782 – 914 | 391 - 457 |
| 7 | 100 | 16oc, 15.88o,14o,9oc | 915 – 1069 | 458 - 534 |
| 8 | 160 | 16oc, 15.88o,14o, 9oc | 1070 – 1251 | 535 - 625 |
| 9 | 160 | 16oc, 15.88o,14o, 9oc | **1252– 1463** | **626 - 731** |
| 10 | 260 | 16oc, 15.88o,14o, 9oc | 1464 – 1711 | 732 - 855 |
| 11 | 260 | 16oc, 15.88o,14o,9oc | 1712 - 2001 | 856 - 1200 |
| 12 | 260 | 16oc, 15.88o,14o, 9oc | 2002 – 2340 | 1201 - 1400 |
| 13 | 360 | 16oc,15,88o | 2341 - 2736 | 1404 -1641 |
| 14 | 360 | 16oc,15,88o | 2737 – 3199 | 1642 - 1919 |
| 15 | 360 | 16oc,15,88o | **3200 – 3720** | **1920 - 2232** |